**学生谈话室询价函**

我院在校园内建设学生谈话室，现通过询价方式采购确定服务商，欢迎符合条件的供应商参加。现就有关事项公告如下：

1. **采购需求、规格和要求**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **参数要求** | **数量** | **单位** |
|
| 1 | 玻璃隔断 | 50\*50mm方钢管，厚度2mm；钢化玻璃10mm厚，钢管加长固定在楼板位置 | 60 | ㎡ |
| 2 | 铝方通 | 50\*50铝方通（颜色待定）；厚度≥0.8㎜，下端通过脚套固定在地面上，上端顶住上部方钢管横梁；2.8m每根 | 84 | 根 |
| 3 | 门头框架 | 门头框架:50\*50mm方钢管，厚度2mm | 3 | 项 |
| 4 | 门头钢化玻璃 | 门头玻璃；钢化玻璃10mm厚 | 3 | 个 |
| 5 | 门板 | 尺寸：2225mm\*550mm；三根铝方通，铝塑板饰面 | 3 | 个 |
| 6 | 亚克力字体 | 225\*225白色亚克力激光雕刻字体，每组约40字，内容待定 | 3 | 组 |
| 7 | 强电改造 | 1.插座线径4平方毫米，长度约200米，空调电缆3\*6平方毫米，长度约100米，照明1.5平方毫米100米；2.含线路明敷；3.含相应回路配电箱；4.五孔插座24个，单控开关6个；5.LED平板灯（60\*60CM）24个，35W及以上功率，雷士、三雄极光、德力西品牌，款式待定 | 1 | 项 |
| 8 | 百叶帘 | 轨道：铝合金，厚度≥3.2㎜叶片材质：铝合金叶片类型： Z型叶片厚度≥0.2㎜叶片宽度≥2.4㎜每米叶片数≥52片其他：1.叶片边缘圆角处理；2.打孔安装；3.拉绳内含防断丝 | 53 | ㎡ |
| 9 | 磁吸软门帘 | 厚度≥2.0㎜，高度2.3M，单条≥30CM，每个组总宽度≥1.1M，带底部配重，打孔安装 | 3 | 组 |
| 10 | 弱电改造 | 1.布管布线；2.网线使用六类网线,200米；3.配信息插座12个 | 1 | 项 |
| 11 | 拆除现有墙壁铁质宣传栏等 | 1.拆除、并转运至校内指定地点；2.拆除位置墙面恢复＼粉刷；3.隔断安装时涉及到的不锈钢围栏拆装。 | 6 | 个 |
| 12 | 屏风 | 实木竹编屏风，实木框架+天然竹藤，原木色，高度≥2.0米，单扇宽度45-55㎝，每组6扇， | 2 | 组 |
| 13 | 储物柜 | 1.价格按照投影面积计算；2.采用E0级板材；3.具体造型现场勘察时参见图纸，内部结构待定 | 27 | ㎡ |

**二、投标供应商资格条件**

1、具有合法有效的营业执照，具有独立承担民事责任的能力（提供三证合一营业执照副本或营业执照、组织机构代码证、税务登记证副本复印件）；

2、近三年内，经营活动中没有重大违法记录（提供证明或者承诺）。

**三、报价要求**

投标报价包括人工等所有直接和相关措施、税金费用等全部费用。

**四、付款方式**

验收合格后一次性付款（结算金额以审计结果为准）。

**五、公告时间**

2023年8月23日至2023年8月25日。

**六、其它要求**

1、现场勘查：2023年8月24日15：30，统一勘查现场，了解现场具体情况。（参加统一勘察现场并签字确认，未参加统一勘查现场不具备投标资格。）

2、中标通知书发出后，三日内签订合同，若三日内中标供应商不与招标人签订合同，视为放弃中标资格，招标人有权重新选择中标人。

3、投标人应根据现场施工基础环境及正常施工流程成本进行平衡报价，招标人有权根据实际情况对相关工程进行增加或删减，投标人应考虑到这种风险；

4、具体时间双方协商确定。

5、具体工程量以结算审计审核为准。

**七、投标文件要求**

贵单位如有意参加，请提供下列文件：

1、报价函（加盖单位公章）；

2、资格要求中证件及证明等复印件（加盖单位公章）；

3、法定代表人身份证复印件（加盖单位公章）；

4、法定代表人授权书、授权代表身份证复印件（加盖单位公章，法定代表人参加不提供）；

5、所递送文件需自行密封，否则不予受理。

 安徽新闻出版职业技术学院

 2023年8月23日