**报价函**

**致安徽新闻出版职业技术学院：**

   我公司已认真阅读了贵方发布的询价文件，接受贵方提出的各项要求，参与该项目报价。

**一、报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **地点** | **参数要求** | **数量** | **单位** | **（单位：元）** | |
| **单价** | **小计** |
| 1 | 柜体拆除 | 图书科技楼二楼 | 拆除高柜2个，尺寸1850\*2600\*300mm，综合考虑建筑垃圾外运费用，拆除位置修补费用 | 1.00 | 项 |  |  |
| 2 | 轻钢龙骨隔墙 | 图书科技楼二楼 | 1、类型：轻钢龙骨双面双层石膏板隔墙 2、龙骨材料种类、规格、中距:75型轻钢龙骨（0.5mm厚），中距400mm 3、基层:12mm厚石膏板基层 4、面层:9.5mm厚石膏板饰面，外批腻子二遍，内墙乳胶漆底漆一遍、面漆二遍 5、内含50厚聚酯纤维吸音棉 6、其他：未尽事宜详见招标文件、政府相关文件、规范等其他资料、满足验收要求 | 29.18 | 平方米 |  |  |
| 3 | 分隔缝 | 图书科技楼二楼 | 1、材料种类、规格：0.8厚铝型材 2、安装方式：石膏板封板安装，用于收口、分缝 3、颜色与纹路：磨砂白 4、其他：未尽事宜详见招标文件、政府相关文件、规范等其他资料、满足验收要求 | 20.00 | 米 |  |  |
| 4 | 金属踢脚线 | 图书科技楼二楼 | 1、踢脚线高度：20mm高 2、基层材料种类、规格：无 3、面层材料品种、规格、颜色：1mm厚铝合金嵌入式踢脚线 4、其他：未尽事宜详见招标文件、政府相关文件、规范等其他资料、满足验收要求 | 21.38 | 米 |  |  |
| 5 | 墙面乳胶漆修复 | 图书科技楼二楼 | 1、原有墙面乳胶漆脏污处涂刷面漆修复，工程量以现场勘察为准 2、投标人需踏勘现场，综合考虑一切风险后自行报价，一次性包死，中标后不予调整 3、其他：未尽事宜详见招标文件、政府相关文件、规范等其他资料、满足验收要求 | 1.00 | 项 |  |  |
| 6 | 免漆门1 | 图书科技楼二楼 | 定制强化免漆门，颜色与现场原有颜色保持一致，含全套五金，门扇尺寸：1.5m×2.1m | 1.00 | 扇 |  |  |
| 7 | 免漆门2 | 图书科技楼二楼 | 定制强化免漆门，颜色与现场原有颜色保持一致，含全套五金，门扇尺寸：1m×2.1m | 1.00 | 扇 |  |  |
| 8 | 线路及灯具安装 | 图书科技楼二楼 | 1、40\*40mm LED吸顶灯 1盏，样式见图 2、90×50mm LED吸顶灯 2盏，样式见图 3、双头方通灯 3盏，样式见图 4、开关3个，含线路梳理 5、插座6个，含线路 6、配电箱1个，6位含20A 4P空开1个，样式见图 | 1.00 | 项 |  |  |
| 9 | 百页窗帘 | 图书科技楼二楼 | 1、叶片材质：0.21mm加厚铝镁合金，加防水防油涂层表面耐磨固色烤漆涂层 2、精工铝合金上轨，1.1mm加厚处理，氟碳喷涂磨砂工艺。加厚铝合金下梁 3、其他：全身防水防油免拆洗，加密叶片，严密遮光；四合一省力系统，升降开合单边操作，可控调光；进口卷线器，内置防护罩保护，且有安全限位器；pom高密拉珠，亚克力手柄，顺滑无毛刺 4、尺寸：叶片厚度0.21mm；轨道厚度1.2mm 5、颜色待选，需提前选样。 | 7.02 | 平方米 |  |  |
| 合计 | | | | | | |  |
| 注：  1、包括人工等所有直接和相关措施、税金费用等全部费用；  2、具体工程量以结算审计审核为准。 | | | | | | | |

**二、有关资质证明材料：**

1、营业执照复印件；

2、法定代表人身份证复印件（或法定代表人授权书、授权代表身份证复印件（复印件加盖单位公章）；

3、询价公告要求的其他证明文件。

**三、联系方式**

联系人：      手机号码：

法定代表人或其授权代表签字：

                         供应商名称（盖章）：

年    月    日