**询 价 函**

我院需采购一批机电信息系实训耗材，现通过询价方式采购确定供应商，欢迎符合条件的供应商参加。现就有关事项公告如下：

**一、采购需求、规格和要求**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格型号** | **单位** | **数量** |
| 1 | 钢锯条 | 中齿钢锯条（普通款），型号：SYGJT，材质：高碳钢，50条/盒 | 盒 | 20 |
| 2 | 麻花钻头 | 含钴麻花钻头(绿林)，材质：HSS高速钢，规格：M10.8 | 个 | 20 |
| 3 | 手套 | 劳保耐磨手套,优质外棉内丝，48双/件 | 件 | 6 |
| 4 | 铝板 | 铝合金板材200mm\*200mm\*3mm | 片 | 180 |
| 5 | 划线笔 | 得力记号笔12支每盒，颜色：黑，粗头：1.2mm,细头：0.5mm | 盒 | 10 |
| 6 | 钢直尺 | 不锈钢直尺20cm，双面加厚刻度，型号：CQ-666，材质：钢 | 个 | 30 |
| 7 | 摆线针轮减速机 | 国潮BWD0-XWD2-0.55kw(71)，安装形式：卧式，布局形式：摆线式 | 个 | 4 |
| 8 | 涡轮蜗杆减速机 | NMRV030，输出轴孔14-键5 | 个 | 4 |
| 9 | 手电筒 | 迪卡侬户外运动手电筒 迷你家用LED远射干电池露营小手持灯ODCF，颜色：红色 | 把 | 5 |
| 10 | 螺旋测微器 | 上量外径千分尺游标测量高精度0.01测厚仪螺旋测微器0-25mm，型号：S104-101-101，材质：不锈钢 | 把 | 5 |
| 11 | 游标卡尺 | 德力西不锈钢游标卡尺油标小型家用工业级油表千分高精度卡尺877，不锈钢材质，0.02mm精度，4种测量方式 | 个 | 3 |
| 12 | 放大镜 | 10倍带LED灯折叠式放大镜 网点印刷照布镜 十倍镜 全金属框带刻度,规格：39\*56\*50mm，带纽扣电池 | 个 | 5 |
| 13 | 插线板 | 公牛插座3米（防雷）6插位总控，GN-H5330,6USB插口，功能：防浪涌 | 个 | 3 |
| 14 | 抹布 | 擦机布全棉工业抹布白色大块吸水吸油不掉毛纯棉碎布机器擦布擦布,（纯白50斤），材质：棉纱，规格：40-70cm大小 | 件 | 4 |
| 15 | 开发板学习套件 | STM32开发板F103ZET6入门学习套件，ARM嵌入式 单片机（主板套餐） | 套 | 2 |
| 16 | 下载器 | STM32/STM8仿真器调试下载编程烧录线（正点原子） | 套 | 2 |
| 17 | 触摸液晶屏 | 3.5寸TFT LCD模块触摸液晶屏，屏幕像素：480\*320，主控制器：NT35310,模块尺寸：97.4\*56.4mm | 个 | 2 |
| 18 | ZigBee开发板 | ZigBee节点 X2+液晶X2 网关类型：NBIOT(BC26全网)1个，型号：CC2530 | 套 | 2 |
| 19 | 传感器模块 | 6个常用传感器套件（MQ2、HC-SR501、SONGLE、DHT11、GM5516、MH-FMD） | 套 | 2 |
| 20 | WiFi模块 | ESP8266串口WiFi模块远程无线控制 ESP-12F支持MQTT协议 配ZigBee | 个 | 2 |
| 21 | 模块板nbiot | BC26模块板nbiot开发板MQTT协议ZIGBEE上云代码，接口类型：TTL，适用场景：NBIOT，网络尺寸：40x23x12mm | 套 | 2 |
| 22 | 双频路由器 | WDR5620千兆易展版（TP-LINK ）支持mesh,网络标准：802.11ac,无线传输速率：1200Mbps |  | 1 |
| 23 | UNO R3改进开发板 | UNO R3改进开发板+线,Arduino UNO R3改进版开发板 CH340驱动ATmega328P单片机模块兼容 | 套 | 25 |
| 24 | 杜邦线套件 | 母对母公对母公对公40P杜邦线15cm 三款组合 | 套 | 2 |
| 25 | 焊接实验套件 | 电路板洞洞板实验板焊接实验套件PCB:830孔面包板+400孔面包板+面包板电源模+USB口供电线长0.5m+面包板插线一扎65根 | 套 | 15 |
| 26 | 发光二极管 | 5mm红绿黄3种各50个（RISYM） | 包 | 3 |
| 27 | 电阻 | 金属膜电阻器元件（RISYM），220欧，100个/包 | 包 | 1 |
| 28 | 火焰传感器模块 | 火焰传感器模块（RISYM） 3线，输出型号类别：开关传感器，工作原理：红外传感器，适用场景：火源探测 | 套 | 35 |
| 29 | 有源蜂鸣器 | 3V有源小型一体0905电磁式（RISYM），小号电流：30mA,音压：80dB | 组 | 18 |
| 30 | 烟雾传感器模块探头 | MQ-2烟雾气敏传感器模块 | 个 | 35 |
| 31 | 减速电机马达模块 | 5V 步进电机马达+ ULN2003驱动板（RISYM） | 个 | 25 |
| 32 | 电位器 | 单联 B10K 3脚 轴长15MM（5个） | 套 | 10 |
| 33 | 主从机一体蓝牙模块板 | HC-06蓝牙模块 带底板焊排针 兼容版（RISYM） | 个 | 25 |
| 34 | 串口Wi—Fi模块 | ESP8266-01 （RISYM），通信距离;100米，发射功率：20dm,波频率：24G | 个 | 30 |
| 35 | 超声波模块 | HC-SR04（RISYM）,输出型号类别：模拟传感器,工作原理：振动传感器,适用场景：超声波测距 | 个 | 20 |
| 36 | 直流步进电机驱动板 | L298N直流步进电机驱动板模块（RISYM） 红色版（新款）,主控芯片：L2958N | 套 | 30 |
| 37 | 直流减速小电机 | 小车轮+直流减速电机（RISYM）,尺寸：64.5\*22.3mm 轮子直径65mm 宽度26.6mm | 套 | 30 |
| 38 | 微动开关 | 7种直插轻触开关包6\*6\*4.3/5-10每种10个共70个（1包） | 包 | 1 |
| A56帽 适合6\*6开关系列按键帽 红色(50个 | 包 | 1 |
| A56帽 适合6\*6开关系列按键帽 蓝色(50 | 包 | 1 |
| A56帽 适合6\*6开关系列按键帽 绿色(50个) | 包 | 1 |
| A56帽适合6\*6开关系列按键帽黄色(50个) | 包 | 1 |
| 39 | 舵机 | SG90 9g舵机 180度（RISYM），尺寸：约30\*22.5\*12.5mm，结构材质：塑料齿 | 个 | 20 |
| 40 | 感应开关 | HC-SR501 蓝板（RISYM），输出型号类别：模拟传感器，工作原理：生物传感器 | 个 | 25 |
| 41 | 液晶屏幕 | LCD1602 蓝屏5V 带背光 带排针（RISYM），尺寸：约80.5\*36.5mm | 组 | 16 |
| 42 | 温湿度传感器 | DHT11 温湿度模块 送杜邦线（RISYM） | 个 | 50 |
| 43 | 抽屉式零件盒 | 腾正跃抽屉式零件盒,8#蓝色,尺寸（约）：外尺寸288\*182\*111mm 内尺寸258\*169\*100mm | 个 | 20 |
| 44 | ESP32芯片 | ESP-32开发板WIFI+蓝牙 ESP-WROOM-32 ESP-32S | 套 | 40 |
| 45 | 杜邦线 | 21CM/母对母/40P杜邦线 | 套 | 2 |
| 21CM/母对公/40P杜邦线 | 套 | 2 |
| 21CM/公对公/40P杜邦线 | 套 | 1 |
| 46 | 机器视觉学习套装 | A3A20MG8（黑白）视觉硬件+视觉资料+技术支持 | 套 | 2 |
| 47 | 温度传感器 | PT100温度传感器插深200MM，输出0-10V | 个 | 2 |
| 48 | 信号发生器 | 手持式4-20MA信号发生器，0-10V，锂电池款+收纳包 | 个 | 2 |
| 49 | 针形鼻 | E7508管型端子针形预绝缘接线端子冷压端子紫铜鼻子0.75平方，1000只/包 | 包 | 6 |
| 50 | 指针万用表 | S470pro （2节电池+表笔 外热电洛铁套餐） | 个 | 2 |
| 51 | 电笔 | 绿林智能数显感应测电笔，交流电压检测、零火线判断、电池正极检测、电线导通检测、非接触电压探测等功能 | 个 | 2 |
| 52 | 数字钳形表万用表 | DE68数字钳形表 交直流NCV（德力西）， | 个 | 2 |
| 53 | 交换机 | 绿联1000M网络8口交换机 | 个 | 2 |
| 54 | DIY万用板 | 入门级面包板电子制作：65根+原配套餐（元器件+工具）+830B万用表+130案列 | 套 | 15 |
| 55 | 蓝牙音响制作套件 | DIY电子小制作小音箱散件小功放手机音箱HU-009，（全套散件+外壳+HU-009蓝牙音箱），功放电路：HT6872音频放大器，扬声器：2寸3W\*1 | 套 | 40 |
| 56 | 电子板套件 | (七彩炫光花样闪烁心形流水灯51单片机STC89C52RC电子板套件 | 套 | 40 |
| 57 | 音乐彩灯 | CD4060梦幻灯制作套件音乐彩灯电工电子技能教学实训组装DIY散件:套件+3节电池盒+电池 | 套 | 50 |
| 58 | 电子沙漏单片机 | LED灯电子沙漏套件单片机:套件+DC电源线 | 套 | 50 |
| 59 | 网线测试仪 | 智能测通器通断检测器专业检查多功能寻线仪CS-50（山泽） | 套 | 10 |
| 60 | 水平仪 | 230mm带磁鱼雷式（得力），规格：230mm,3个水平泡ABS尺身，铝合金底座 | 个 | 3 |
| 61 | 护目镜 | 3M高清防雾护目镜：1621护目镜（可佩戴近视眼镜）+眼镜布+眼镜袋，材质：聚碳酸酯镜片 | 副 | 50 |

**二、投标供应商资格**

　　1、具有合法有效的营业执照，具有独立承担民事责任的能力（提供三证合一营业执照副本或营业执照、组织机构代码证、税务登记证副本复印件）；

　　2、近三年内，经营活动中没有重大违法记录（提供证明或者承诺）。

**三、付款方式**

　　验收合格后一次性付款。

**四、公告时间**

　　2024年3月6日至2024年3月8日。

**五、报价要求**

　　投标报价包括货物费用、发票开具费用、送货上门费用等全部费用。

**六、其它要求**

1、中标通知书发出并公示无异议后，三个工作日内签订合同，若在规定时间内中标供应商不与招标人签订合同，视为放弃中标资格，招标人有权重新选择中标人；

2、发票开具单位需与投标单位一致。

**七、投标文件要求**

　　贵单位如有意参加，请提供下列文件：

　　1、报价函（加盖单位公章）；

　　2、资格要求中证件及证明等复印件（加盖单位公章）；

　　3、法定代表人身份证复印件（加盖单位公章）；

　　4、法定代表人授权书、授权代表身份证复印件（加盖单位公章，法定代表人参加不提供）；

　　5、所递送文件需自行密封，否则不予受理。

**八、报送文件时间、地点等**

　　1、报送时间：2024年3月8日15:30截止。

　　2、报送地点：安徽新闻出版职业技术学院实验实训楼一楼

　　3、联系人：张老师

　　4、 联系电话：0551-63817267 13856002344

安徽新闻出版职业技术学院

2024年3月5日