**2023年维修维保（第三批次）询价函**

我院拟对教学楼地砖等项目进行维修，现通过询价方式采购确定服务商，欢迎符合条件的供应商参加。现就有关事项公告如下：

**一、采购需求、规格和要求**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **地点** | **参数要求** | **数量** | **单位** |
|
| 1 | 地砖修复 | 教学楼701、二楼走廊 | 600\*600瓷砖按照原有色或相近色更换（按照50块报价，不受实际数量影响，由此产生风险由招标人和中标人各自承担） | 56 | 块 |
| 2 | 水管焊接 | 学院西门 | 水管截断，60堵头焊接 | 1 | 项 |
| 3 | 球墨铸铁井盖更换 | 学院西门 | 按照现场实际尺寸更换 | 3 | 个 |
| 4 | 防水处理 | 一楼报告厅顶部 | 具体处理方案现场确定 | 1 | 处 |
| 5 | 筒灯更换 | 图书科技楼一楼报告厅 | 原样更换 | 5 | 盏 |
| 6 | 布罩灯更换 | 图书馆、二楼会议室 | 原布罩灯更换 | 12 | 盏 |
| 7 | 实木复合门更换 | 图书科技楼一楼报告厅、五楼会议室 | 尺寸：2.2m×1.4m（含五金等配件） | 2 | 樘 |
| 8 | 门框修复 | 图书科技楼202 | 原门框修复 | 1 | 项 |
| 9 | 雨水篦子更换 | 图书楼科技楼北侧 | 石材750×400×20，厚8不锈钢隐形石材雨水口 | 5 | 个 |
| 10 | 道路铺设 | 西苑1号楼南侧 | 石材采用60cm×50cm×10cm，素土夯实，碎石垫层，水泥砂浆找平 | 20 | 平方米 |
| 11 | 防腐木修复 | 西苑1号楼南侧 | 按照原有防腐木更换破损位置(长7.8m×0.15m）、其他位置重新油漆处理 | 1 | 项 |
| 12 | 宣传栏窗框更换 | 食堂南侧 | 宣传栏橱窗外框更换，厚度不小于5mm | 1 | 项 |

**二、投标供应商资格条件**

1、具有合法有效的营业执照，具有独立承担民事责任的能力（提供三证合一营业执照副本或营业执照、组织机构代码证、税务登记证副本复印件）；

2、近三年内，经营活动中没有重大违法记录（提供证明或者承诺）。

**三、报价要求**

投标报价包括人工等所有直接和相关措施、税金费用等全部费用。

**四、付款方式**

验收合格后一次性付款（结算金额以审计结果为准）。

**五、公告时间**

2023年3月14日至2023年3月16日。

**六、其它要求**

1、现场勘查：2023年3月15日15：30，统一勘查现场，了解现场具体情况。（参加统一勘察现场并签字确认，未参加统一勘查现场不具备投标资格。）

2、中标通知书发出后，三日内签订合同，若三日内中标供应商不与招标人签订合同，视为放弃中标资格，招标人有权重新选择中标人。

3、投标人应根据现场施工基础环境及正常施工流程成本进行平衡报价，招标人有权根据实际情况对相关工程进行增加或删减，投标人应考虑到这种风险；

4、具体时间双方协商确定。

5、具体工程量以结算审计审核为准。

**七、投标文件要求**

贵单位如有意参加，请提供下列文件：

1、报价函（加盖单位公章）；

2、资格要求中证件及证明等复印件（加盖单位公章）；

3、法定代表人身份证复印件（加盖单位公章）；

4、法定代表人授权书、授权代表身份证复印件（加盖单位公章，法定代表人参加不提供）；

5、所递送文件需自行密封，否则不予受理。

安徽新闻出版职业技术学院

2023年3月14日