**报价函**

**致安徽新闻出版职业技术学院：**

   我公司已认真阅读了贵方发布的询价，接受贵方提出的各项要求，参与该项目报价。

**一、报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **地点** | **参数要求** | **数量** | **单位** | **（单位：元）** | |
| **单价** | **小计** |
| 1 | 地砖修复 | 教学楼701、二楼走廊 | 600\*600瓷砖按照原有色或相近色更换（按照50块报价，不受实际数量影响，由此产生风险由招标人和中标人各自承担） | 56 | 块 |  |  |
| 2 | 水管焊接 | 学院西门 | 水管截断，60堵头焊接 | 1 | 项 |  |  |
| 3 | 球墨铸铁井盖更换 | 学院西门 | 按照现场实际尺寸更换 | 3 | 个 |  |  |
| 4 | 防水处理 | 一楼报告厅顶部 | 具体处理方案现场确定 | 1 | 处 |  |  |
| 5 | 筒灯更换 | 图书科技楼一楼报告厅 | 原样更换 | 5 | 盏 |  |  |
| 6 | 布罩灯更换 | 图书馆、二楼会议室 | 原布罩灯更换 | 12 | 盏 |  |  |
| 7 | 实木复合门更换 | 图书科技楼一楼报告厅、五楼会议室 | 尺寸：2.2m×1.4m（含五金等配件） | 2 | 樘 |  |  |
| 8 | 门框修复 | 图书科技楼202 | 原门框修复 | 1 | 项 |  |  |
| 9 | 雨水篦子更换 | 图书楼科技楼北侧 | 石材750×400×20，厚8不锈钢隐形石材雨水口 | 5 | 个 |  |  |
| 10 | 道路铺设 | 西苑1号楼南侧 | 石材采用60cm×50cm×10cm，素土夯实，碎石垫层，水泥砂浆找平 | 20 | 平方米 |  |  |
| 11 | 防腐木修复 | 西苑1号楼南侧 | 按照原有防腐木更换破损位置(长7.8m×0.15m）、其他位置重新油漆处理 | 1 | 项 |  |  |
| 12 | 宣传栏窗框更换 | 食堂南侧 | 宣传栏橱窗外框更换，厚度不小于5mm | 1 | 项 |  |  |
| 注：  1、投标报价包括人工等所有直接和相关措施、税金费用等全部费用。  2、具体工程量以结算审计审核为准。 | | | | | | | |

**二、有关资质证明材料：**

1、营业执照复印件；

2、法定代表人身份证复印件（或法定代表人授权书、授权代表身份证复印件（复印件加盖单位公章）；

3、询价公告要求的其他证明文件。

**三、联系方式**

联系人：      手机号码：

法定代表人或其授权代表签字：

                         供应商名称（盖章）：

年    月    日