**询 价 函**

我院拟对2024年实验实训维修维护（第三批次）项目通过询价方式采购确定服务商，欢迎符合条件的供应商参加。现就有关事项公告如下：

**一、服务范围和要求**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **服务要求** | **单位** | **数量** |
| 1 | 门禁及安装 | 1.含四门控制器（ZTHCAM460）及控制箱（加配TPM005电源）5个、指纹读卡器（FR4300）19台、出门按钮19个、不小于280Kg单门磁力锁3把、不小于280Kg双门磁力锁16把；  2.上述四门控制器、指纹读卡器需与现有门禁系统（万傲瑞达6000系统）完全兼容； 3.共涉及19个实训室的门禁配套，其中三个安装单门磁力锁，16个安装双门磁力锁，5个四门控制器需要进行合理布局和分配；  4.质保期2年。 | 套 | 1 |
| 2 | 监控及安装 | 1.定焦半球网络摄像机7台，400万像素及以上，分辨率可达2688 × 1520，支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪；支持白光/红外双补光，红外最远可达30 m，白光最远可达20 m。 2.支持POE供电，指定位置安装，能够接入学院现有监控系统。 3.质保期2年。 | 套 | 1 |
| 3 | 铃声扩展 | 1.铃声音柱2个：铝质外壳，不锈钢钢网网罩，具有户外防水功能，额定功率：不小于60W，喇叭单元：LF：5"×4；HF：1"吋高音 2.与学院现有铃声系统同品牌，指定位置安装，并能够接入现有铃声系统 3.质保期2年 | 套 | 1 |
| 4 | 移装及大屏网线延伸 | 1.需要移装设备主要为门禁、铃声及监控等系统的后台设备，移装至本楼1楼指定房间；相关主要设备清单：1台显示屏，1台校园铃声主机、1台分区功放、1台监控硬盘录像机，1台1.2米机柜等； 2.大屏控制主机移装至本楼1楼指定房间，涉及大屏网线延展、大屏控制电源、相关大屏控制软件安装调试等。 | 套 | 1 |
| 5 | 电线改造 | 1.机械创意实训室从原电源盒用6平方线引出380伏电源至指定位置并加装1个25A、2个16A明盒（公牛三相四线380V四孔防溅盒），配相应插头，走明线线槽覆盖。 | 套 | 1 |
| 施工要求 | | 1.以上1-5项除满足参数及要求的必要设备外，还包含施工及所有耗材，其中网线为普天六类，电线为绿宝BV2.5、BV6电源线，音柱安装使用200芯音箱线；  2.走明线时需用pvc20线槽（使用螺钉固定）覆盖；  3.涉及质保期的，以验收合格时的日期起算；  4.施工中需注意安全（中标方对安全责任事故负全责），布线施工不得影响其他现有线、管等。 | | |
| 备注： 1.报价前请按规定时间到校勘查现场，具体数量及要求以实际勘察为准，如不勘查现场造成报价失误由服务商自行承担;2.以上单价包含货物费用、发票开具费用、送货上门费用、安装费用等全部费用。 | | | | |

**二、投标供应商资格**

　　1、具有合法有效的营业执照，具有独立承担民事责任的能力（提供三证合一营业执照副本或营业执照、组织机构代码证、税务登记证副本复印件）；

　　2、近三年内，经营活动中没有重大违法记录（提供证明或者承诺）。

**三、付款方式**

　　验收合格后一次性付款。

**四、公告时间**

　　2024年4月23日至2024年 4月25日。

**五、报价要求**

　　投标报价包括人工费用、设备零配件费用、送货上门费用、安装调试费用、发票开具费用等全部费用。

**六、其它要求**

1、中标通知书发出并公示无异议后，三个工作日内签订合同，若在规定时间内中标供应商不与招标人签订合同，视为放弃中标资格，招标人有权重新选择中标人；

2、发票开具单位需与投标单位一致。

**七、投标文件要求**

　　贵单位如有意参加，请提供下列文件：

　　1、报价函（加盖单位公章）；

　　2、资格要求中证件及证明等复印件（加盖单位公章）；

　　3、法定代表人身份证复印件（加盖单位公章）；

　　4、法定代表人授权书、授权代表身份证复印件（加盖单位公章，法定代表人参加不提供）；

　　5、所递送文件需自行密封，否则不予受理。

**八、报送文件时间、地点等**

1、报送时间：2024年 4月 25日16:00截止。

2、报送地点：安徽新闻出版职业技术学院实验实训楼一楼

3、联系人：张老师

4、联系电话：0551-63817267 / 13856002344

安徽新闻出版职业技术学院

2024年 4月23日